1. DHCP的租约过程分为四个步骤, 其中（ ）步骤使用 0. 0. 0. 0作为源IP地址, 使用 255. 255. 255. 255作为目的 IP 地址。(多选）

1. 客户机请求Ｉ Ｐ 地址 B. 服务器响应 C. 客户机选择 IP 地址 D. 服务器确定 IP 租约

2. 某台 Windows Server 2012 系统的计算机设置为自动获得 IP 地址, 管理员通过（ ） 命令可以查看从 DHCP 服务器获得的 IP 地址信息。（选择一项）

A. Ipconfig B. ip address C. ping D. dhcp

3 某公司所有的计算机都处在工作组环境下, 并且利用 DHCP 动态分配主机的 IP 地址。 一天早上, 管理员接到一个员工打来的电话, 员工说他使用的 Windows XP 计算机无法访问公司局域网里面的其它计算机, 而昨天还是可以的。 管理员在该员工的 Windows XP 计算机上登录, 并使用 ipconfig/all 命令查看网络配置信息, 发现 IP 地址是 169. 254. 25. 38。 你知道这可能是由于（ ） 原因导致的。（选择一项）

A. 用户自行指定了 IP 地址 B. IP 地址冲突

C. 动态申请地址失败 D. 以上都不正确

4 DHCP 服务器分配给客户机 IP 地址, 默认的租用时间是（ ） 天。（选择一项）

1. 1 天 B． 3 天 C． 5 天 D． 8 天

5. （ ） 数据包是由 DHCP 服务器广播到 DHCP 客户端。（选择一项）

A． DHCP Discover B． DHCP Offer C． DHCP Request D． DHCP ACK

6. （ ） 命令可以手工释放 DHCP 客户端的 IP 地址。（选择一项）

A． ipconfig B． ipconfig /renew C． ipconfig /all D． ipconfig /release

7. DHCP 中继代理功能, 可以通过（ ） 工具来启用。

A． DHCP B． 服务 C． 路由和远程访问 D． WINS

8. 作用域选项可以配置 DHCP 客户端的（ ）。(多选）

A． 默认网关 B． DNS 服务器地址 C． 子网掩码 D． IP 地址

9. 关于 DNS 辅助区域的说法正确的是（ ）（选择一项）

A. 辅助区域和主要区域没有本质差别

B. 必须先建立标准主要区域, 然后才能建立相应的标准辅助区域

C. 一个标准主要区域只能建立一个相应的标准辅助区域

D. 不可以建立标准辅助区域的标准辅助区域

10. DNS 域名的顶级域有 3 个部分： 通用域、 国家域和反向域, 在通用域中的 gov 一般表示的是否（ ）。（选择一项）

A. 商业机构 B. 教育机构 C. 政府机构 D. 网络服务商

11. 如果父域的名字是 acme. com, 子域的名字是 daffy, 那么子域的 DNS 全名是（ ）。（选择一项）。

A. acme. com B. daffy C. daffy. acme. com D. daffy. Com

12. 小李使用 Windows Server2008 系统建立了一台 DNS 服务器, 当 DNS 服务器收到查询请求, 并且发现自身无法解析该查询请求时, 该 DNS 服务器会把查询请求转发给（ ）。（选择二项）

A. 维护查询记录所在区域的 DNS 服务器 B. 根域 DNS 服务器

C. 如果设置有转发器, 则发送给转发器中的 DNS 服务器 D. 顶级域 DNS 服务器

13 常用的 DNS 测试的命令包括（ ）。（选择一项）

1. nslookup B． hosts C． debug D． trace

14. "小明在公司要查询 www. tsinghua. edu. cn 这个 DNS 名称对应的 IP 地址时, 其正确的查询过程是:（ ）（选择一项）

①查询公司默认的 DNS 服务器

②查询 ROOT DNS 服务器

③查询. CN 域的 DNS 服务器

④查询. EDU. CN 域的 DNS 服务器

⑤查询. TSINGHUA. EDU. CN 域的 DNS 服务器

1. ①②③④⑤ B. ①③④⑤② C. ①⑤ D. ⑤④③②①

15. 当 DNS 服务器收到 DNS 客户机查询 IP 地址的请求后, 如果自己无法解析, 那么会把这个请求送给（ ） , 继续进行查询。（选择一项）

A. 邮件服务器 B. DHCP 服务器

C. 打印服务器 D. Internet 上的根 DNS 服务器

16. 管理员在 Windows Server 2012 系统中利用 IIS 搭建了 web 服务, 他在默认站点下创建了一个虚拟目录 Products, 经测试可以成功访问其中的内容, 由于业务需要, 现在将虚拟目录中的内容移动到了另一个分区中, 管理员（ ） 能让用户继续用原来的方法访问其中的内容。（选择一项）

A. 对虚拟目录进行重新命名 B. 修改虚拟目录的路径

C. 更改 TCP 端口号 D. 无需任何操作

17. 迅达公司的一台 Windows Server 2012 服务器, 只有一块网卡, 并且设置为自动获得 IP 地址, 管理员想在该服务器上运行多个 Web 站点, 可以使用以下（ ） 方式。（多项）

A. 相同 IP, 不同端口 B. 不同 IP 地址

C. 不同 IP, 不同端口 D. 相同 IP, 相同端口, 不同的主机头

18 创建虚拟目录的用途是（ ）（选择一项）

A. 一个模拟主目录的假文件夹

B. 以一个假的目录来避免染毒

C. 以一个固定的别名来指向实际的路径, 这样, 当主目录变动时, 相对用户而言是不变的

D. 以上皆非

19. 你在一个网络中创建一台 Web 服务器实现主页浏览服务, 为了限制用户的访问, 你希望只有知道特定端口的用户才可以访问该主页, 你修改站点的属性设置此站点通过端口 8080 提供服务, 可是当你在客户机上通过IE浏览器访问该主页时发现无需指定端口仍然可以访问, 此时应采取何种措施才能使新端口生效？ （ ）（选择一项）

A. 在 Web 服务器上停止 Web 站点并重新启动

B. 在客户端 IE 浏览器上指定 8080 端口来访问 Web 站点

C. 在 Web 服务器上将端口 8080 和服务器的 IP 地址绑定

D. 在 Web 服务器上删除端口 80

20.IE 浏览器访问站点时提示此主页只支持安全的通信。 此时应采取何种方式才能访问该站点？ （ ）（选择一项）

A. 在 Web 服务器上停止 Web 站点并重新启动

B. 在客户端 IE 浏览器上指定 Web 站点的服务端口 443

C. 在客户端 IE 浏览器上利用 https 协议来访问 Web 站点

D. 在客户端上安装证书

21. www. ncie. gov. cn 是 Internet 中主机的（ ）。（选择一项）

A． 用户名 B． 密码 C． 别名 D． FQDN（完全限定域名）

22. 在配置 IIS 时, 如果想禁止某些 IP 地址访问 Web 服务器, 应在“默认 Web 站点”的属性对话框中 （ ）选项卡中进行配置。 。（选择一项）

A． 目录安全性 B． 文档 C． 主目录 D． ISAPI 筛选器

A． 只能够配置在 c:\inetpub\wwwroot 上

B． 只能够配置在本地磁盘上

C． 只能够配置在联网的其它计算机上

D． 既能够配置在本地的磁盘, 也能配置在联网的其它计算机上

23. 有一台系统为 Windows Server 2012 的 FTP 服务器, 其 IP 地址为 192. 168. 1. 8, 要让客户端能使用” ftp: //192. 168. 1. 8” 地址访问站点的内容, 需将站点端口配置为（ ）。（选择一项）

A. 80 B. 21 C. 8080 D. 2121

24. 小张在一台系统为 Windows Server 2012 的服务器上利用 IIS 配置了 FTP 服务, 他首先使用administrator 帐户在服务器上创建了一个文件夹作为主目录, 又在该文件夹中放置了一些文件。 他在自己的工作机上进行测试, 他使用 administrator 帐户通过 IE 浏览器登录到 FTP 服务器中, 能执行文件的复制操作, 但当他执行新建文件夹操作时出现以下错误提示, 请问可能的原因是（ ）。

(选择一项)

A. 他的工作机的 IP 地址被拒绝 B. 该 FTP 站点不允许进行匿名访问

C. 该 FTP 站点没有提供写入文件的服务 D. 他使用的帐户不具备 FTP 站点主目录的 NTFS 写入权限

25. 如果没有特殊声明, 匿名 FTP 服务登录帐号为（ ）

A. user B. anonymous C. guest D. 用户自己的电子邮件地址

问答题.某学校网络中心有一台WEB服务器（192.168.1.100），管理该学校的网站中心，**请你叙述如何配置该服务器，实现以下工作任务：**

（1）网络管理员想从位于该学校计算机大楼的客户机192.168.1.200中，直接使用FTP上传学校网站到该WEB服务器中；

（2）网络管理员只能以tom的身份上传学校网站；

（3）网络管理员以tom身份上传网站成功后，WEB服务器可以不再做任何设置，学校所有的客户机就可以直接通过http://192.168.1.100的方式，访问更新的网站。